**江门市蓬江区人民法院采购项目**

询

价

文

件

**采购项目编号：PJFY-20200604**

**采购项目名称：江门市蓬江区人民法院科技法庭升级改造（第六期）项目**

**江门市蓬江区人民法院编制**

**发布日期：2020年6月17日**

**江门市蓬江区人民法院科技法庭升级改造（第六期）项目询价文件**

根据法院庭审工作需要，江门市蓬江区人民法院对“江门市蓬江区人民法院科技法庭升级改造（第六期）”项目实施采购。

**一、项目名称及编号**

项目名称：江门市蓬江区人民法院科技法庭升级改造（第六期）

    编    号：PJFY-20200604

**二、投标人资格要求**

1.投标人须是中国大陆境内注册的独立法人或其他组织，具有工商行政管理部门核发的营业执照或事业单位法人证书，能独立承担民事责任；

2.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，提供网络截图页面，并加盖投标人公章；

3.本项目不接受联合投标。

**三、项目内容**

3.1项目概况：本项目应用于江门市蓬江区人民法院第一、三、四审判庭科技法庭设备升级采购。

3.2项目采购具体设备清单、技术参数及配置要求：

质量性能相当或优于以下要求：

| **序号** | **设备名称** | **技术参数及配置** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清标准庭审主机 | 主机高度集成，高度3U，深度45CM， 6路数字高清1080P视频输入,使用HD-SDI接口，用于接入数字高清旋转摄像机等设备；6路VGA和4路HDMI信号输入，用于接入远程信号、公诉席或辩护席外接的笔记本信号、书记员电脑笔录信号、展台证据信号等；内置智能红外学习功能，直接编译控制，8路可编程红外发射端口；可同时控制多个使用红外控制的设备，（如电视机、高清同步监视器等、远程终端以及各类音响设备等）；10路可编程RS-232/RS-485混用端口；可同时控制多个使用RS-232/RS-485控制的设备，（如高清摄像机、证据展示台、高清投影机、远程终端、各类矩阵、各类音响设备等）；支持最高8路高清独立编码录像，以确保案件审理过程中每个当事人的每个庭审细节都能清晰还原。每一路视频录制码流可根据用户自定义分辨率（720p,1080i,1080p）,码流可设置在（512K 至32MB）；支持外接音频识别处理器，实现语音激励（，画面自动切换 ，支持不少于3台摄像机的摄像联动控制）联动视频切换功能。（每个音频识别处理器提供8路麦克风接入（最大支持最大64台音频识别处理器级联）；4路HD-SDI数字高清1080P视频输出、6路VGA信号输出、4路HDMI信号输出，以适应各类显示设备、远程终端的显示需求； 6路音频输入，6路音频输出，采用双编组设计；支持1/2/4/6多画面显示，合成画面分辨率1080P；支持TCP、UDP、RTP、RTSP、组播传输网络协议；单块支持2T硬盘存储空间，可扩展至4块；内置温度传感器，实时检测主机内部温度，智能控制散热风扇工作，支持外接温湿度传感器模块，实时检测室内温湿度；主机前面板内置高清监视屏，真实还原庭审现场；支持庭审音频独立存储，证据信号截图存储，截图分辨率高达1920\*1080。 | 台 | 3 |
| 2 | 智慧法庭庭审软件 | 原有庭审系统及审判系统保持兼容，无缝对接；支持与中院软件系统对接， 能同步升级或兼容； 支持一键控制按钮，支持常用输入法；支持庭审过程控制，支持笔录校对功能；支持同屏可视化控制界面；支持笔录当庭打印功能；支持自动后台信息 同步。 | 套 | 3 |
| 3 | 有线鹅颈会议话筒 | 指向特性：心型信噪比(S/N)：> 92dB频率响应：20Hz—20KHz输出阻抗：280欧姆最大声压：140dB，THD<1%灵敏度：-40dBV-Pa输入连接器：4针航空插公头输出连接器：3针卡侬公头供电：48V供电 | 支 | 23 |
| 4 | 网控8路时序电源 | 提供 8 个电源开关通道；每路电源支持独立开关，支持一键全开全关；单通道的最大电流为 10A，总输入电流容量为 30A；开启和关闭时间间隔可自定义；控制方式：提供 RJ45 网口、RS232 串口。 | 台 | 1 |
| 5 | 法庭公告屏 | 屏幕尺寸:23"透光率:≥80% 分辨率:1920× 1080亮度:400cd/m2（Typ）对比度:700:1四核CPU、2GB内存，32G固态硬盘、集成声卡、板载千兆网卡、提供无线网卡支持、2×USB2.0 | 台 | 1 |
| 6 | 笔录显示器 | 尺寸：23.8英寸显示亮度：250cd/m2对比度：3000:1色数：16.7M规格重量：4.84kg产品尺寸（mm）：200.0 x 402.7 539.5壁挂规格：100x100mmVGA：1个音频/耳机输出：1个HDMI：1个 | 台 | 4 |
| 7 | 显示器支架 | 可120度调节角度。 | 台 | 4 |
| 8 | 辅材 | 高清HDMI线、卡侬头、音频线、等 | 套 | 1 |

备注：

**1、本次报价包含上门安装调试费。**

**2、★本次投标产品必须无缝接入江门市蓬江区人民法院科技法庭庭审系统和后台服务器平台，涉及系统对接的所有费用包含在本次投标报价中。**

## **四、采购项目商务要求**

**4.1供货渠道：**所有产品均由制造商或其授权的分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道，报价人及制造商须提供其产品品质和一切售后服务保障。

**4.2项目控制金额上限：人民币**250000.00元**；**

**4.3报价要求：**本项目合同采用固定总价承包方式，由中标人包造价、质量、工期、安全、文明施工。中标人应依照工程量，结合现场施工条件、工期、文明施工、工程质量、安全及招标文件等要求进行设计和报价。施工现场所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道、交通安全维护设施、物品仓库等）以及影响施工的各类障碍所发生的费用都被认为包含在投标报价中。投标人应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文等情况的变化及其他意外困难等。施工过程中招标人提出的变更中标人必须无条件服从，且工期不得延长。

**4.4交货及安装地点：**江门市蓬江区人民法院

**4.5项目完工期：**合同生效后30个工作日内安装完毕交付验收。

**4.6质量保证期(质保期)：**

1. 质量保修期（质保期）：整体工程质量保修期为1年，时间以竣工验收合格之日起算；
2. 质保期内，在非人为因素情况下，设备、产品及整体工程出现任何质量问题，由中标供应商负责及时处理和免费维护、维修，一切维修换件和备品备件（含所有零配件及耗材）均由中标供应商免费提供。如有人为造成损坏的，需要更换或修理的，中标供应商将收取修复成本费用。质保期内，如工程因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应延迟。质保期内采购人对中标供应商享有追索权。

**4.7验收要求：**中标供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，中标供应商应保证合同工程品质规格完全符合合同要求，并满足国家对工程在质量和环保方面的要求，检验验收办法和标准按双方确认的样板为标准，并在工程施工完毕后的5个工作日内由中标供应商、采购人共同验收并出具验收报告。验收交付前的设备及施工材料在现场的安全保管责任由中标供应商承担。

**4.8项目验收依次序对照执行标准：**

1. 符合最新双方确认的施工方案；
2. 符合上级主管部门有关工程竣工的文件和规定；
3. 符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；
4. 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；
5. 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到合格标准。
6. 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

**4.9售后服务要求:**

1. 须提供常设每周5个工作日×8小时热线服务和长期的免费技术支持。在广东省内设有售后服务营业性机构，对采购人的服务通知，这些机构在接报后1小时内响应，5小时内到达现场，24小时内处理完毕。

**五、付款方式：**

* + 1. 本项目安装调试完毕和验收合格之日起15个工作日内，采购人将合同全部款项支付给中标供应商。

**六、评标方法**

在满足询价文件各项重要参数和基本要求前提下，按照质量、服务相等且有效报价合理最低者确定为成交人。

**七、询价文件递交时间和地点**

递交报价文件截止时间：2020年6月23日9时30分（注：9时00分开始受理报价文件）；由报价人代表以密封包装当面递交至江门市蓬江区华园东路3号，江门市蓬江区人民法院办公楼大楼会议室。询价文件数量：1份。每一份询价文件的密封袋两头封口上均需贴封条，封条上应注明“于2020年6月23日9：30时之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章（公章）。

询价文件需由专人送交。询价人应按上述规定进行密封和标记后，将询价文件按照询价文件中注明的开标时间和地址送达。

如果未按上述规定进行密封和标记，对投标文件的误投或提前拆封不负责，并将拒绝接收密封不完好的投标文件。

**八、询价文件清单**

询价文件中应包含下列5份材料：

1.供应商服务承诺函；

2.法定代表人授权书(格式参照附件二)：原件1份（

3.企业营业执照副本:复印件1份；

4.供应商提交询价文件递交日前一天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/))的查询结果截图，并加盖供应商公章；

5.报价汇总表(格式参照附件一): 原件1份

### 附件一：

**报价汇总表**

项目名称：江门市蓬江区人民法院科技法庭升级改造（第六期）项目

项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价分项 | | 单项合计（元） |
| 1 | 江门市蓬江区人民法院科技法庭升级改造（第六期）项目 |  |
| 报价合计：              元人民币。 | | |
| 备注：1、详细内容见《详细配置及工程服务量报价清单》。 | | |

注：1、投标总价应为各分项报价之和。

2、报价中必须包含全额含税发票、合同实施过程中的应预见费用等。

3、报价表述限于选用中文大写 或 阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

服务供应商名称：         （公司名称）     （公章）

授权人/代理人：        （亲笔签名）

日期：2020年    月    日

附件二：

### 法定代表人授权书

**江门市蓬江区人民法院：**

兹授权：注册身份证号码为                    的 （被授权人）先生/小姐作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位承办的政府采购项目招标。

项目名称：江门市蓬江区人民法院科技法庭升级改造（第六期）项目

项目编号：XXX

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的招标，并处理与之相关的一切文书的确认。

有效期限：与本公司招标响应文件中标注的招标响应有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

 授权代理人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

公司名称：                  （公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

 签字生效日期：2020年   月   日